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1、 [image: F264主板-正面.png]主板简介
· 搭载飞腾腾锐8核D2000处理器，X100桥片
· 支持高速M.2固态硬盘，极速开机，读写流畅
· 最多4个PCIE3.0插槽，扩展能力强
· 丰富的高速USB3.0接口






2、 主板规格
	项目
	主要技术参数

	CPU
	板载D2000 8核 2.3GHz

	内存
	支持2个DDR4DIMM内存槽，最高工作频率可达2666MHz，最大内存容量可达64GB

	桥片
	飞腾X100

	VGA显示
	X100控制器内置，显存4GB，支持1个VGA接口

	网络控制器
	板载2个千兆以太网控制器

	外部与板载接口
	后置4个USB3.0接口、2个千兆以太网口、1个COM接口
后置1个VGA 接口、1组音频接口

	
	板载2个PCI-E 3.0x8（in x16slot）、1个PCI-E 3.0 x8
板载1个PCI-E 3.0 x1（in x4 slot）、1个M.2 2242/60/80插槽(PCI-E 2.0 x2)
板载4个SATA3.0接口、1个LPC TCM接口、1个USB3.0插针接口
板载1个指纹模块接口、1个音频插针接口

	固件
	国产自主可控安全BIOS/BMC固件

	操作系统
	支持银河麒麟等国产服务器操作系统

	温度
	工作：0℃～40℃；非工作：-40℃～60℃

	湿度
	工作：10%～90%；非工作：5%～95%（非凝结）

	物理尺寸
	244mmx 244mm


★(最终解释权归天固信安所有)
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